# Tekniske data

Varmluftpistol | EasyHeat 18V-500
--- | ---
Artikkelnummer |  | ‎3 603 BA8 0..‎‎‎‎
Nominell spenning | V | 18
Luftmengde standardtrinnA)B) | l/min | 100
Luftmengde boost-trinnA)B) | l/min | 120
Driftstemperatur standardtrinnB) | °C | 350
Driftstemperatur boost-trinnB) | °C | 450
Temperatur i munnstykkeutgangenB) | °C | 500
Nøyaktighet på temperaturmåling | °C | ±75
VektC) | kg | 0,5
Mål (lengde × bredde × høyde) | mm | 172 × 71 × 207
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 … +35
Tillatt omgivelsestemperatur under driftD) og ved lagring | °C | –20 … +50
Kompatible batterier |  | PBA 18V…W–.
Anbefalte batterier |  | PBA 18V…W–. ≥ 4 Ah
Anbefalte ladereE) |  | AL 18...

A)

  Luftmengden øker når temperaturen stiger fra 350 °C til 450 °C. Viften roterer like raskt i begge effekttrinnene.

B)

  Ved omgivelsestemperatur på 20 °C og bruk av batteri ≥ 4 Ah

C)

  Vekt uten batteri

D)

  begrenset ytelse ved temperaturer < 0 °C

E)

  De følgende laderne er ikke kompatible med batteriet PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV