# Непрекъснато светене в зелено на индикатора за състоянието на зареждане на акумулаторната батерия

×

Непрекъснатото светене на индикатора за състоянието на зареждане (2) сигнализира, че акумулаторната батерия е напълно заредена или че температурата на акумулаторната батерия е извън допустимия диапазон на температура на зареждане (0–45 °C) и поради това не може да се зарежда. Когато бъде достигнат допустимият температурен диапазон, акумулаторната батерия се зарежда.

Без вкарана акумулаторна батерия непрекъснатото светене на индикацията за състоянието на зареждане (2) сигнализира за това, че щепселът е вкаран в контакта и зарядното устройство е готово за работа.