# Indicatorul cu aprindere continuă în verde al nivelului de încărcare a acumulatorului

×

Aprinderea continuă a indicatorului nivelului de încărcare (2) semnalează faptul că acumulatorul este încărcat complet sau că temperatura acumulatorului este în afara intervalului admis al temperaturilor de încărcare (0–45 °C) şi, de aceea, acumulatorul nu poate fi încărcat. Încărcarea acumulatorului începe imediat ce temperatura acestuia se încadrează în intervalul de temperatură admis.

Dacă acumulatorul nu este introdus în încărcător, aprinderea continuă a indicatorului nivelului de încărcare (2) indică faptul că ştecherul este introdus în priză şi că încărcătorul este în funcţiune.