# Nepřetržitě svítící zelený ukazatel stavu nabití akumulátoru

×

Nepřetržitě svítící ukazatel stavu nabití (2) signalizuje, že je akumulátor plně nabitý nebo že je teplota akumulátoru mimo přípustný rozsah nabíjecí teploty (0–45 °C), a proto nelze nabíjet. Jakmile je dosažen přípustný rozsah teploty, akumulátor se nabije.

Bez nasazeného akumulátoru nepřetržitě svítící ukazatel stavu nabití (2) signalizuje, že je zapojená síťová zástrčka do zásuvky a nabíječka je připravená k provozu.