# Непрерывное свечение зеленого индикатора заряда аккумулятора

×

Непрерывное свечение индикатора заряда (2) указывает на то, что аккумулятор полностью заряжен или на то, что температура аккумулятора находится вне допустимого диапазона температуры зарядки (0–45 °C), поэтому аккумулятор не может быть заряжен. Как только достигается допустимый температурный диапазон, аккумулятор начинает заряжаться.

Без вставленного аккумулятора непрерывное свечение индикатора заряда (2) сигнализирует о том, что штепсельная вилка подключена к розетке и зарядное устройство готово к работе.