# Permanent branden groene accu-oplaadaanduiding

×

Permanent branden van de oplaadaanduiding (2) signaleert dat de accu helemaal opgeladen is of dat de temperatuur van de accu zich buiten het toegestane oplaadtemperatuurbereik (0–45 °C) bevindt en daarom niet kan worden opgeladen. Zodra het toegestane temperatuurbereik is bereikt, wordt de accu opgeladen.

Zonder ingestoken accu signaleert het permanent branden van de oplaadaanduiding (2) dat de netstekker in het stopcontact is gestoken en het oplaadapparaat gereed is voor gebruik.