# Kontinuerlig grønn ladeindikator

×

Når ladeindikatoren (2) lyser kontinuerlig, signaliserer det at batteriet er fulladet, eller at temperaturen til batteriet er utenfor det tillatte ladetemperaturområdet (0–45 °C), slik at batteriet ikke kan lades. Batteriet lades så snart det tillatte temperaturområdet er nådd.

Hvis batteriet ikke er satt inn, signaliserer det at ladeindikatoren (2) lyser kontinuerlig at nettstøpselet er satt inn i stikkontakten og at laderen er klar til bruk.