# Światło ciągłe zielonego wskaźnika stanu naładowania akumulatora

×

Światło ciągłe wskaźnika stanu naładowania (2) sygnalizuje, że akumulator został całkowicie naładowany, lub, że temperatura akumulatora znajduje się poza dopuszczalnym zakresem temperatur ładowania (0–45 °C) i dlatego akumulator nie może być ładowany. Po osiągnięciu przez akumulator dopuszczalnej temperatury, ładowanie akumulatora będzie kontynuowane.

Jeżeli w ładowarce nie ma akumulatora, światło ciągłe wskaźnika stanu naładowania (2) sygnalizuje, że wtyczka jest włożona do gniazda, a ładowarka jest gotowa do użycia.