# Заряд деңгейінің тұрақты жасыл түсті индикаторы

×

Заряд деңгейінің (2) тұрақты индикаторы аккумулятордың толық зарядталғанын немесе аккумулятор температурасының зарядтау температурасы ауқымынан (0–45°C) тыс болғандықтан зарядталмайтындығын білдіреді. Рұқсат етілген температура ауқымына қол жеткен бойда, аккумулятор зарядталады.

Аккумулятор қосылмаған болса, тұрақты заряд деңгейінің индикаторы (2) қуат ашасының розаткаға жалғанғанын және зарядтау құрылғысының пайдалануға дайын екенін білдіреді.