1. GAL 1210 CV
2. Semnificaţia elementelor indicatoare
3. Indicatorul cu aprindere intermitentă al nivelului de încărcare a acumulatorului

# Indicatorul cu aprindere intermitentă al nivelului de încărcare a acumulatorului

×

Procesul de încărcare este indicat prin aprinderea intermitentă a indicatorului nivelului de încărcare (2).

- © Robert Bosch Power Tools GmbH 2020, all rights reserved
- Termeni şi condiţii/Politica de protecţie a datelor