# Постійне свічення зеленого індикатора стану зарядження акумуляторної батареї

×

Постійне свічення індикації стану заряджання (2) сигналізує, що акумулятор повністю заряджений або що температура акумулятора перебуває за межами припустимого діапазону температури заряджання (0–45 °C) і тому заряджання неможливе. Після досягнення допустимого температурного діапазону акумулятор заряджається.

Якщо акумуляторна батарея не встромлена, постійне свічення індикатора стану зарядження (2) свідчить про те, що штепсель встромлений у розетку і зарядний пристрій готовий до роботи.