# Akumuliatoriaus įkrovos būklės indikatorius nuolat šviečia žaliai

×

Nuolat šviečiantis įkrovos būklės indikatorius (2) praneša, kad akumuliatorius yra visiškai įkrautas arba kad akumuliatoriaus temperatūra yra už leidžiamosios įkrovimo temperatūros intervalo ribų (0–45 °C), todėl jo įkrauti negalima. Kai tik pasiekiama leistina temperatūra, akumuliatorius pradedamas krauti.

Jei akumuliatorius neįstatytas, nuolat šviečiantis įkrovos būklės indikatorius (2) praneša, kad kištukas yra įkištas į lizdą, o kroviklis paruoštas naudoti.