# Trvalé svietenie zelenej indikácie stavu nabitia akumulátora

×

Trvalé svietenie indikácie stavu nabitia (2) signalizuje, že akumulátor je úplne nabitý alebo že je teplota akumulátora mimo povoleného rozsahu teploty nabíjania (0 – 45 °C) a preto ho nemožno nabíjať. Hneď po dosiahnutí prípustného rozsahu teploty sa akumulátor začne nabíjať.

Bez zasunutého akumulátora signalizuje trvalé svietenie indikácie stavu nabitia (2), že je sieťová zástrčka zasunutá do zásuvky a nabíjačka je pripravená na prevádzku.