# Stalno svijetli zeleni pokazivač stanja napunjenosti aku-baterije

×

Stalno svjetlo pokazivača stanja napunjenosti (2) signalizira da je aku-baterija potpuno napunjena ili da je temperatura aku-baterije izvan dopuštenog područja temperature punjenja (0–45 °C) i stoga se ne može puniti. Čim se dosegne dopušteno područje temperature, aku-baterija će se napuniti.

Bez utaknute aku-baterije stalno svjetlo pokazivača stanja napunjenosti (2) signalizira da je mrežni utikač utaknut u utičnicu i da je punjač spreman za rad.