# Τεχνικά χαρακτηριστικά

Πριόνι γενικής χρήσης | AdvancedCut 18
--- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎3 603 CD5 1..‎‎‎‎
Ονομαστική τάση | V= | 18
Αριθμός στροφών χωρίς φορτίο n₀A) | min–1 | 0–7.000
Μέγιστο βάθος κοπής | mm | 65
Βάρος κατά EPTA-Procedure 01:2014A) | kg | 1,1 (1,5 Ah)–1,4 (6,0 Ah)
Συνιστώμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη φόρτιση | °C | 0 … +35
Επιτρεπόμενη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργίαB) και σε περίπτωση αποθήκευσης | °C | –20 … +50
Συνιστώμενες μπαταρίες |  | PBA 18V…W-.
Συνιστώμενοι φορτιστέςC) |  | AL 18…

A)

  Ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη μπαταρία

B)

  Περιορισμένη ισχύς στις θερμοκρασίες <0 °C

C)

  Οι ακόλουθοι φορτιστές δεν είναι συμβατοί με την μπαταρία PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV