# Indikator for batteriets ladenivå på elektroverktøyet

Indikatoren for batteriets ladenivå på elektroverktøyet signaliserer batteriets ladenivå eller overbelastning når elektroverktøyet er slått på.

LED | Ladenivå
--- | ---
Kontinuerlig lys 3 x grønt | ≈ 75–100 %
Kontinuerlig lys 2 x grønt | ≈ 40–75 %
Kontinuerlig lys 1 x grønt | ≈ 15–40 %
Blinker langsomt 1 x grønt | ≈ 0–15 %

Hvis indikatoren for batteriets ladenivå på elektroverktøyet er rød, er elektroverktøyet overbelastet.