# Kujutatud komponendid

Joonistel kujutatud komponentide numeratsiooni aluseks on elektrilise tööriista jooniseleheküljel olevad numbrid.

(1) | Saeleht
(2) | Tald
(3) | Sisse-/väljalüliti sisselülitustõkis
(4) | Sisse-/väljalüliti
(5) | Aku lukustuse vabastamisnuppA)
(6) | AkuA)
(7) | Aku laetusseisundi näidik elektrilisel tööriistal
(8) | Saelehe hoidiku kate
(9) | Saelehe hoidiku katte lukustushoob
(10) | Eralduskiil
(11) | Käepide (isoleeritud haardepind)
(12) | Saelehe transpordikaitse
(13) | Riputusling
(14) | Saelehe hoidik

A)

  Kujutatud või kirjeldatud lisavarustus ei kuulu tavalisse tarnemahtu. Lisavarustuse täieliku loetelu leiate meie lisavarustusprogrammist.