# Accu-oplaadaanduiding op het elektrische gereedschap

De accu-oplaadaanduiding op het elektrische gereedschap signaleert bij ingeschakeld elektrisch gereedschap de laadtoestand van de accu of een overbelasting.

LED | Laadtoestand
--- | ---
Permanent licht 3 × groen | ≈ 75–100%
Permanent licht 2 × groen | ≈ 40–75%
Permanent licht 1 × groen | ≈ 15–40%
Langzaam knipperlicht 1 × groen | ≈ 0–15%

Als de accu-oplaadaanduiding op het elektrische gereedschap rood knippert, dan is het elektrische gereedschap overbelast .