# Montage/changement de la lame de scie

- Portez des gants de protection lors du montage ou du remplacement de l’accessoire de travail. Les accessoires de travail sont tranchants et peuvent devenir chauds lors d’une utilisation prolongée de la scie.

- Pour changer de lame, évitez de la toucher avec les doigts nus. Utilisez des gants de protection. La lame peut s’échauffer fortement lors d’une utilisation prolongée.

- Ne tirez pas sur la chaîne et ne retirez pas la chaîne de l’unité de guidage !

Remplacez la lame de scie complète par une lame de scie complète ! Il n’est pas possible de remplacer seulement la chaîne.

##

N’utilisez que des lames de scie conçues pour le matériau à scier. Choisissez toujours une lame pas plus longue que ne l’exige la coupe à effectuer.

Lame de scie | Profondeur de coupe | Référence | Matériaux
--- | --- | --- | ---
NanoBlade Wood Basic | 50 mm | 2 609 256 D83 | Bois, plastiques (PVC, PC, PMMA)
NanoBlade Wood Basic | 65 mm | 2 609 256 F43 | Bois, plastiques (PVC, PC, PMMA)
NanoBlade Wood Speed | 50 mm | 2 609 256 D84 | Bois, plastiques (PVC, PC, PMMA)
NanoBlade Wood Speed | 65 mm | 2 609 256 D86 | Bois, plastiques (PVC, PC, PMMA)

##

- N’utilisez que des lames de scie propres. Veiller à ce que le logement de lame soit exempt de copeaux et de sciure.

Ouvrez le couvre-logement de lame (8) avec le levier de verrouillage (9). Insérez la lame comme représenté sur la figure. Veillez au positionnement correct de l’arbre d’entraînement et de l’extrémité de la lame dans l’évidement du logement de lame (14). Fermez le couvre-logement de lame et verrouillez-le avec le levier de verrouillage. Le levier de verrouillage doit s’encliqueter de manière audible.

La chaîne de la lame de scie se tend automatiquement.

Au cas où la chaîne glisse ou se détache de l’unité de guidage, ouvrez et refermez le couvre-logement de lame (8).

##

Ouvrez le levier de verrouillage (9) et rabattez le couvre-logement de lame (8) à fond vers le haut. Retirez la lame de scie.