# Instructions d’utilisation

- Arrêtez immédiatement l’appareil électroportatif lorsque la lame coince.

- Pour travailler des petites pièces ou des pièces minces, utilisez un support stable.

- Ne portez l’outil électroportatif en le laissant pendre au poignet. La dragonne n’est conçue que pour suspendre l’outil (voir figure B).

- Il convient de toujours scier de l’avant vers l’arrière (voir figure C) ou de haut en bas (voir figure D) !

Pour augmenter la vitesse de coupe, sciez en effectuant de petits mouvements de balancier (dans le sens de la coupe).

Arrêtez immédiatement l’outil électroportatif lorsque la lame de scie se coince. À l’aide d’un outil approprié, écartez légèrement la fente de sciage et retirez l’outil électroportatif.

Le couteau diviseur (10) rend impossible le sciage dans le sens opposé au sens de rotation de la chaîne (voir figure E).

Après utilisation, placez la protection de transport (12) sur la lame de scie (1) pour la protéger.