# Tekniset tiedot

Monikäyttösaha | AdvancedCut 18
--- | ---
Tuotenumero |  | ‎3 603 CD5 1..‎‎‎‎
Nimellinen jännite | V= | 18
Tyhjäkäyntikierrosluku n₀A) | min–1 | 0–7 000
Maks. sahaussyvyys | mm | 65
Paino EPTA‑Procedure 01:2014 -ohjeiden mukaanA) | kg | 1,1 (1,5 Ah)–1,4 (6,0 Ah)
Suositeltu ympäristön lämpötila latauksen aikana | °C | 0 … +35
Sallittu ympäristön lämpötila käytössäB) ja säilytyksessä | °C | –20 … +50
Suositellut akut |  | PBA 18V…W-.
Suositellut latauslaitteetC) |  | AL 18…

A)

  riippuen käytetystä akusta

B)

  rajoitettu teho, kun lämpötila on < 0 °C

C)

  Seuraavat latauslaitteet eivät ole yhteensopivia PBA-akun kanssa: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV