# Технически данни

Универсален електрически трион | AdvancedCut 18
--- | ---
Каталожен номер |  | ‎3 603 CD5 1..‎‎‎‎
Номинално напрежение | V= | 18
Скорост на въртене на празен ход n₀A) | min−1 | 0−7000
макс. дълбочина на рязане | mm | 65
Тегло съгласно EPTA-Procedure 01:2014A) | kg | 1,1 (1,5 Ah)–1,4 (6,0 Ah)
Препоръчителна температура на околната среда при зареждане | °C | 0 … +35
Разрешена температура на околната среда при работаB) и при складиране | °C | −20 … +50
Препоръчани акумулаторни батерии |  | PBA 18V…W-.
Препоръчителни зарядни устройстваC) |  | AL 18…

A)

  в зависимост от използваната акумулаторна батерия

B)

  Ограничена мощност при температури <0 °C.

C)

  Следните зарядни устройства не са съвместими с акумулаторната батерия РВА: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV