# Igangsetting

##

For å slå på elektroverktøyet trykker du først innkoblingssperren (3) mot høyre eller venstre. Trykk deretter på av/på-bryteren (4), og hold den inntrykt.

Du kan slippe innkoblingssperren (3) med én gang elektroverktøyet er slått på.

For å slå av elektroverktøyet slipper du av/på-bryteren (4).

##

Du kan regulere sagehastigheten til elektroverktøyet trinnløst når det er slått på, avhengig av hvor langt inn du trykker av/på-bryteren (4).

Sagehastigheten som kreves, avhenger av materialet og arbeidsbetingelsene. Prøv deg frem for å finne nødvendig hastighet.

Det anbefales å redusere sagehastigheten mens sagbladet settes på emnet.

##

Ved forskriftsmessig bruk kan ikke elektroverktøyet overbelastes. Ved for stor belastning eller overskridelse av tillatt batteritemperatur slår elektronikken elektroverktøyet av helt til det igjen har optimal driftstemperatur.