# Tehnički podaci

Univerzalna testera | AdvancedCut 18
--- | ---
Broj artikla |  | ‎3 603 CD5 1..‎‎‎‎
Nominalni napon | V= | 18
Broj obrtaja u praznom hodu n₀A) | min−1 | 0−7000
Maksimalna dubina reza | mm | 65
Težina u skladu sa EPTA-Procedure 01:2014A) | kg | 1,1 (1,5 Ah)–1,4 (6,0 Ah)
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 … +35
Dozvoljena temperatura okruženja u raduB) i prilikom skladištenja | °C | −20 … +50
Preporučeni akumulatori |  | PBA 18V…W-.
Preporučeni punjačiC) |  | AL 18…

A)

  Zavisi od upotrebljene akumulatorske baterije

B)

  Ograničena snaga pri temperaturama < 0 °C.

C)

  Sledeći punjači nisu kompatibilni sa akumulatorom PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV