# Wskaźnik stanu naładowania akumulatora znajdujący się na elektronarzędziu

Przy włączonym elektronarzędziu wskaźnik stanu naładowania akumulatora na elektronarzędziu sygnalizuje stan naładowania akumulatora lub jego przeciążenie.

Wskaźnik LED | Stan naładowania
--- | ---
Światło ciągłe, 3 zielone diody | ≈ 75–100%
Światło ciągłe, 2 zielone diody | ≈ 40–75%
Światło ciągłe, 1 zielona dioda | ≈ 15–40%
Światło migające w wolnym tempie, 1 zielona dioda | ≈ 0–15%

Jeżeli wskaźnik stanu naładowania akumulatora znajdujący się na elektronarzędziu miga na czerwono, elektronarzędzie jest przeciążone.