# Indicazioni operative

- Spegnere immediatamente l’elettroutensile quando la lama si blocca.

- In caso di pezzi in lavorazione con spessore sottile oppure di piccole dimensioni, utilizzare sempre una base di sostegno stabile.

- Non trasportare l’elettroutensile appendendolo al polso. Il laccetto di aggancio è concepito esclusivamente per lo stivaggio (vedere Fig. B).

- Durante il taglio, procedere dalla parte anteriore verso quella posteriore (vedere Fig. C), oppure dall’alto verso il basso (vedere Fig. D).

Per aumentare la velocità di taglio, tagliare eseguendo leggeri movimenti oscillatori (nella direzione di taglio).

Spegnere immediatamente l’elettroutensile quando la lama di taglio si blocca. Utilizzando un utensile adatto, allargare leggermente la fessura di taglio ed estrarre l’elettroutensile.

Il cuneo divisore (10) impedisce il taglio in senso opposto alla direzione di movimento della catena (vedere fig. E).

Al termine del lavoro, posizionare la protezione per il trasporto (12) sulla lama (1) per preservarla.