# Driftstart

##

För att slå på elverktyget, tryck först på-/av-strömbrytaren (3) till höger eller vänster. Tryck därefter in på-/av-strömbrytaren (4) och håll den intryckt.

Så snart elverktyget har startats kan du släppa på-/av-strömbrytaren (3).

För urkoppling av elverktyget, släpp på-/av-knappen (4).

##

Du kan reglera det startade elverktygets hastighet medan det är igång, beroende på hur långt du trycker in strömbrytaren (4).

Den såghastighet som krävs beror på materialet och arbetsvillkoren och kan förmedlas genom praktiskt försök.

En reducering av såghastigheten rekommenderas när sågbladet sätts mot arbetsstycket.

##

Elverktyget kan inte överbelastas om användning sker enligt föreskrifterna. Vid en alltför kraftig belastning eller överskridande av den tillåtna batteritemperaturen stänger elektroniken av elverktyget tills det har återgått till det optimala driftstemperaturområdet.