# Dados técnicos

Serra multiúsos | AdvancedCut 18
--- | ---
Número de produto |  | ‎3 603 CD5 1..‎‎‎‎
Tensão nominal | V= | 18
N.º de rotações em vazio n₀A) | r.p.m. | 0−7000
Máx. profundidade de corte | mm | 65
Peso conforme EPTA-Procedure 01:2014A) | kg | 1,1 (1,5 Ah) –1,4 (6,0 Ah)
Temperatura ambiente recomendada durante o carregamento | °C | 0 … +35
Temperatura ambiente admissível em funcionamentoB) e durante o armazenamento | °C | −20 … +50
Baterias recomendadas |  | PBA 18V…W-.
Carregadores recomendadosC) |  | AL 18…

A)

  dependendo da bateria utilizada

B)

  Potência limitada com temperaturas <0 °C

C)

  Os seguintes carregadores não são compatíveis com a bateria PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV