# Tehnilised andmed

Universaalsaag | AdvancedCut 18
--- | ---
Tootenumber |  | ‎3 603 CD5 1..‎‎‎‎
Nimipinge | V= | 18
Tühikäigu-pöörlemiskiirus n₀A) | min–1 | 0−7000
Max. lõikesügavus | mm | 65
Kaal EPTA‑Procedure 01:2014 järgiA) | kg | 1,1 (1,5 Ah)–1,4 (6,0 Ah)
Soovitatav keskkonnatemperatuur laadimisel | °C | 0 … +35
Lubatud keskkonnatemperatuur töötamiselB) ja hoiustamisel | °C | –20 … +50
Soovitatavad akud |  | PBA 18V…W-.
Soovitatavad akulaadijadC) |  | AL 18…

A)

  Sõltuvalt kasutatud akust

B)

  Piiratud võimsus temperatuuril <0 °C.

C)

  Järgmised laadimisseadmed ei sobi akuga PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV