# Indicateur d’état de charge de l’outil électroportatif

L’indicateur d’état de charge de l’outil électroportatif indique, quand l’outil électroportatif est en marche, le niveau de charge de l’accu ou une éventuelle surcharge.

LED | Niveau de charge
--- | ---
Allumage permanent en vert de 3 LED | ≈ 75–100 %
Allumage permanent en vert de 2 LED | ≈ 40–75 %
Allumage permanent en vert de 1 LED | ≈ 15–40 %
Clignotement lent en vert de 1 LED | ≈ 0–15 %

Si l’indicateur d’état de charge de l’outil électroportatif clignote en rouge, c’est que l’outil électroportatif est en surcharge.