# Akumuliatoriaus įkrovos indikatorius ant elektrinio įrankio

Akumuliatoriaus įkrovos indikatorius ant elektrinio įrankio, esant įjungtam elektriniam įrankiui, praneša apie akumuliatoriaus įkrovos būseną arba apie perkrovą.

LED | Įkrovos būklė
--- | ---
Šviečia nuolat 3 x žali | ≈ 75–100 %
Šviečia nuolat 2 x žali | ≈ 40–75 %
Šviečia nuolat 1 x žalias | ≈ 15–40 %
Lėtai mirksi 1 x žalias | ≈ 0–15 %

Jei akumuliatoriaus įkrovos indikatorius ant elektrinio įrankio mirksi raudonai, vadinasi elektrinis įrankis yra veikiamas perkrovos.