# Aku laetusseisundi näidik elektrilisel tööriistal

Aku laetusseisundi näidik elektrilisel tööriistal signaliseerib sisselülitatud elektrilise tööriista korral aku laetusseisundist või ülekoormusest.

LED | Laetusseisund
--- | ---
Pidev tuli 3 × roheline | ≈ 75–100%
Pidev tuli 2 × roheline | ≈ 40–75%
Pidev tuli 1 × roheline | ≈ 15–40%
Aeglaselt vilkuv tuli 1 × roheline | ≈ 0–15%

Kui aku laetusseisundi näidik elektrilisel tööriistal vilgub punaselt, on elektriline tööriist üle koormatud.