# Mise en marche

##

Pour mettre en marche l’outil électroportatif, poussez d’abord le verrouillage d’enclenchement (3) vers la droite ou vers la gauche. Appuyez ensuite sur l’interrupteur Marche/Arrêt (4) et maintenez-le enfoncé.

Pendant que l’outil est en marche, vous pouvez relâcher le verrouillage d’enclenchement (3) de l’interrupteur Marche/Arrêt.

Pour arrêter l’outil électroportatif, relâchez l’interrupteur Marche/Arrêt (4).

##

Il est possible de faire varier en continu la vitesse de rotation de l’outil électroportatif en exerçant plus ou moins de pression sur l’interrupteur Marche/Arrêt (4).

La vitesse de sciage requise dépend du type de matériau et des conditions de travail. Elle doit être déterminée expérimentalement en procédant à des essais.

Il est recommandé de réduire la vitesse au moment où la lame est appliquée contre la pièce.

##

Si l’outil électroportatif est utilisé de manière conforme, tout risque de surcharge est exclu. En cas de trop forte sollicitation de l’outil ou de dépassement de la température admissible de l’accu, l’électronique arrête l’outil électroportatif jusqu’à ce qu’il ait suffisamment refroidi.