# Töösuunised

- Saeketta kinnikiildumisel lülitage seade kohe välja.

- Väikeste või õhukeste detailide töötlemisel kasutage alati stabiilset alust.

- Ärge kandke elektrilist tööriista käerandmel. Riputusling on mõeldud ainult hoiustamisel kasutamiseks (vt jn B).

- Saagimisel järgige lõikamissuunda eest taha (vt jn C) või ülalt alla (vt jn D)!

Lõikekiiruse suurendamiseks saagige kergelt kiigutades (lõikesuunas).

Kui saeleht kiildub kinni, lülitage elektriline tööriist kohe välja. Suruge saepilu sobiva tööriista abil pisut laiali ja tõmmake elektriline tööriist välja.

Pilukiil (10) takistab saeketi liikumissuunale vastupidist saagimist (vaata joonist E).

Pärast töö lõpetamist pange transpordikaitse (12) saelehele (1) peale.