# Индикатор за акумулаторната батерия върху електроинструмента

Индикаторът за акумулаторната батерия върху електроинструмента сигнализира при включен електроинструмент състоянието на зареждане на акумулаторната батерия или претоварване.

Светодиод | Степен на зареденост
--- | ---
Непрекъснато светене 3 × зелено | ≈ 75–100 %
Непрекъснато светене 2 × зелено | ≈ 40–75 %
Непрекъснато светене 1 × зелено | ≈ 15–40 %
бавно мигане 1 × зелено | ≈ 0–15 %

Ако индикаторът за акумулаторната батерия върху електроинструмента мига в червено, електроинструментът е претоварен.