# Technische Daten

Allzwecksäge | AdvancedCut 18
--- | ---
Sachnummer |  | ‎3 603 CD5 1..‎‎‎‎
Nennspannung | V= | 18
Leerlaufdrehzahl n₀A) | min−1 | 0−7000
max. Schnitttiefe | mm | 65
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01:2014A) | kg | 1,1 (1,5 Ah)–1,4 (6,0 Ah)
empfohlene Umgebungstemperatur beim Laden | °C | 0 … +35
erlaubte Umgebungstemperatur beim BetriebB) und bei Lagerung | °C | −20 … +50
empfohlene Akkus |  | PBA 18V…W-.
empfohlene LadegeräteC) |  | AL 18…

A)

  abhängig vom verwendeten Akku

B)

  eingeschränkte Leistung bei Temperaturen < 0 °C

C)

  Die folgenden Ladegeräte sind mit dem Akku PBA nicht kompatibel: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV