# Date tehnice

Ferăstrău multifuncţional | AdvancedCut 18
--- | ---
Număr de identificare |  | ‎3 603 CD5 1..‎‎‎‎
Tensiune nominală | V= | 18
Turaţie în gol n₀A) | rot/min | 0−7000
Adâncime maximă de tăiere | mm | 65
Greutate conform EPTA-Procedure 01:2014A) | kg | 1,1 (1,5 Ah)–1,4 (6,0 Ah)
Temperatură ambiantă recomandată în timpul încărcării | °C | 0 … +35
Temperatură ambiantă admisă în timpul funcţionăriiB) şi al depozitării | °C | –20 … +50
Acumulatori recomandaţi |  | PBA 18V…W-.
Încărcătoare recomandateC) |  | AL 18…

A)

  În funcţie de acumulatorul folosit

B)

  putere mai redusă la temperaturi < 0 °C

C)

  Următoarele încărcătoare nu sunt compatibile cu acumulatoarele PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV