# Instrucciones para la ‌operación

- Desconecte inmediatamente la herramienta eléctrica en caso de bloquearse la hoja de sierra.

- Siempre utilice una base de asiento firme al serrar piezas pequeñas o delgadas.

- No lleve la herramienta eléctrica en la muñeca. El lazo colgante está pensado solamente para el almacenamiento (ver figura B).

- ¡Al aserrar, observe una dirección de corte desde delante hacia detrás (ver figura C) o desde arriba hacia abajo (ver figura D)!

Para aumentar la velocidad de corte, sierre con un ligero movimiento basculante (en la dirección de corte).

Si la hoja de sierra se atasca en el material, desconecte inmediatamente la herramienta eléctrica. Abra la ranura de corte con una herramienta adecuada y saque la herramienta eléctrica.

La cuña separadora (10) impide un aserrado en contra del sentido de giro de la cadena de la sierra (ver figura E).

Después de terminar el trabajo, coloque el protector de transporte (12) en la hoja de sierra (1), para protegerla.