# Пайдалану нұсқаулары

- Қылышты ара тұрып қалса электр құралын бірден өшіріңіз.

- Кіші немесе жұқа дайындамаларды өңдеуде әрдайым жылжымайтын тіреуішті пайдаланыңыз.

- Электр құралын білек үстінде тасымаңыз. Ілмек тек сақтауға арналған (B суретін қараңыз).

- Аралау кезінде алдынан артқа қарай (C суретін қараңыз) немесе жоғарыдан төменге қарай (D суретін қараңыз) бағытына назар аударыңыз!

Кесу жылдамдығын арттыру үшін аздаған тербеліспен аралаңыз (кесу бағытында).

Ара дискісі тұрып қалса, электр құралын бірден өшіріңіз. Араланған аралықты сәйкес аспаппен кішкене кеңейтіп, электр құралын шығарыңыз.

Сына (10) аралау шынжырының айналу бағытына қарсы аралаудың алдын алады (E суретті қараңыз).

Жұмыс соңында тасымалдау кезіндегі қорғағышты (12) ара төсеміне (1) оны қорғау мақсатында салыңыз.