# Dati tecnici

Sega universale | AdvancedCut 18
--- | ---
Codice prodotto |  | ‎3 603 CD5 1..‎‎‎‎
Tensione nominale | V= | 18
Numero di giri a vuoto n₀A) | giri/min | 0–7.000
Profondità di taglio max. | mm | 65
Peso secondo EPTA-Procedure 01:2014A) | kg | 1,1 (1,5 Ah)–1,4 (6,0 Ah)
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 … +35
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoB) e in caso di magazzinaggio | °C | –20 … +50
Batterie consigliate |  | PBA 18V…W-.
Caricabatteria consigliatiC) |  | AL 18…

A)

  in funzione della batteria utilizzata

B)

  prestazioni ridotte in caso di temperature < 0 °C

C)

  I seguenti caricabatterie non sono compatibili con la batteria PBA: AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV