# Sette inn / bytte sagblad

- Bruk vernehansker ved montering eller bytte av innsatsverktøy. Innsatsverktøyene er skarpe og kan bli varme ved langvarig bruk.

- Hvis du ønsker å bytte ut et sagblad, må du unngå hudkontakt, og du må bruke uskadde vernehansker. Sagbladet kan bli varmt ved langvarig bruk.

- Ikke trekk i kjedet, og ikke trekk kjedet fra føringsenheten.

Du må alltid skifte ut et komplett sagblad med et komplett sagblad. Bare kjedet kan ikke byttes ut.

##

Bruk bare sagblad som er egnet for materialet som skal bearbeides. Sagbladet skal ikke være lenger enn nødvendig for dette snittet.

Sagblad | Sagedybde | Bestillingsnummer | Materialer
--- | --- | --- | ---
NanoBlade Wood Basic | 50 mm | 2 609 256 D83 | Tre, plast (PVC, PC, PMMA)
NanoBlade Wood Basic | 65 mm | 2 609 256 F43 | Tre, plast (PVC, PC, PMMA)
NanoBlade Wood Speed | 50 mm | 2 609 256 D84 | Tre, plast (PVC, PC, PMMA)
NanoBlade Wood Speed | 65 mm | 2 609 256 D86 | Tre, plast (PVC, PC, PMMA)

##

- Bruk bare rene sagblad. Pass på at sagbladholderen er ren for spon og sagestøv.

Åpne dekselet (8) til sagbladholderen med låsespaken (9). Sett inn sagbladet som vist på bildet. Drivakselen og enden på sagbladet må passe inn i utsparingen til sagbladholderen (14). Lukk dekselet til sagbladholderen, og lås det med låsespaken. Det må høres at låsespaken går i inngrep.

Kjedet til sagbladet strammes automatisk.

Hvis kjedet slurer eller løsner fra føringsenheten, åpner og lukker du dekselet (8) til sagbladholderen.

##

Åpne låsespaken (9) og fell dekselet (8) til sagbladholderen helt opp. Ta ut sagbladet.