# Instruções de trabalho

- Desligue a ferramenta elétrica de imediato se a lâmina de serra encravar.

- Sempre utilizar uma base firme para trabalhar em peças pequenas ou finas.

- Não transporte a ferramenta elétrica no punho. O laço de suspensão destina-se apenas ao armazenamento da ferramenta (ver figura B).

- Ao serrar, certifique-se de que corta de frente para trás (ver figura C) ou de baixo para cima (ver figura D)!

Para aumentar a velocidade de corte, serre com um ligeiro movimento de balanço (no sentido de corte).

Se a lâmina de serra encravar, desligue a ferramenta elétrica de imediato. Alargue ligeiramente a ranhura de corte com uma ferramenta adequada e retire a ferramenta elétrica.

A cunha abridora (10) evita serrar no sentido de funcionamento oposto da corrente de serra (ver figura E).

Após o fim do trabalho, coloque a proteção de transporte (12) na lâmina de serra (1) para a proteger.