# Indicador del estado de carga del acumulador de la herramienta eléctrica

El indicador del estado de carga del acumulador de la herramienta eléctrica señala el nivel de carga del acumulador o una sobrecarga al encender la herramienta eléctrica.

LED | Estado de carga
--- | ---
Luz permanente 3 × verde | ≈ 75–100 %
Luz permanente 2 × verde | ≈ 40–75 %
Luz permanente 1 × verde | ≈ 15–40 %
Luz intermitente lenta 1 × verde | ≈ 0–15 %

Si el indicador de estado de carga del acumulador de la herramienta eléctrica parpadea en color rojo, la herramienta eléctrica está sobrecargada.