# 사용 방법

- 톱날이 물리면 즉시 전동공구 스위치를 끄십시오.

- 크기가 작거나 얇은 소재를 가공하는 경우 항상 견고한 받침대를 사용하십시오.

- 전동공구를 손목에 댄 상태로 운반하지 마십시오. 거치 고리는 보관 용도로만 설계되었습니다(그림 B 참조).

- 톱날 절단 시 절단 방향이 앞쪽에서부터 뒤쪽으로 진행되는지(그림 C 참조) 또는 위쪽에서부터 아래쪽으로 진행되는지(그림 D 참조) 확인하십시오!

절단 속도를 높이려면, (절단 방향으로) 상하좌우로 움직이면서 절단 작업을 진행하십시오.

톱날이 물려 움직이지 않을 경우 곧바로 전동공구의 스위치를 끄십시오. 적합한 공구를 사용하여 톱날이 끼인 틈새를 약간 벌린 후 전동공구를 빼냅니다.

톱날 판 (10) 은 톱이 톱 체인 작동 반대 방향으로 작동되지 않도록 해줍니다(그림 E 참조).

작업을 마친 후에 운반 보호 장치 (12) 를 톱날 (1) 에 설치하여 보호하십시오.