# Työskentelyohjeita

- Sammuta sähkötyökalu välittömästi, jos sahanterä jumittuu.

- Käytä pienten tai ohuiden työkappaleiden työstöön aina tukevaa alustaa.

- Älä kanna sähkötyökalua ripustuslenkin varassa. Ripustuslenkki on vain säilytystä varten (katso kuva B).

- Kun teet sahaustöitä, sahaa edestä taaksepäin (katso kuva C) tai ylhäältä alaspäin (katso kuva D)!

Lisää sahausnopeutta sahaamalla kevyellä keinuvalla liikkeellä (sahaussuunnassa).

Pysäytä sähkötyökalu välittömästi, jos sahanterä jää puristukseen. Levitä hieman sahausuraa sopivan työkalun avulla ja vedä sähkötyökalu pois.

Halkaisukiila (10) estää sahaamisen sahaketjun kulkusuuntaa vastaan (katso kuva E).

Työn päätyttyä aseta kuljetussuoja (12) sahanterän (1) päälle suojaksi.