# Akku-Ladezustandsanzeige am Elektrowerkzeug

Die Akku-Ladezustandsanzeige am Elektrowerkzeug signalisiert bei eingeschaltetem Elektrowerkzeug den Ladezustand des Akkus oder eine Überlastung.

LED | Ladezustand
--- | ---
Dauerlicht 3 × grün | ≈ 75–100 %
Dauerlicht 2 × grün | ≈ 40–75 %
Dauerlicht 1 × grün | ≈ 15–40 %
langsames Blinklicht 1 × grün | ≈ 0–15 %

Blinkt die Akku-Ladezustandsanzeige am Elektrowerkzeug rot, ist das Elektrowerkzeug überlastet.