# Indicatorul nivelului de încărcare a acumulatorului de la scula electrică

Indicatorul nivelului de încărcare a acumulatorului de la scula electrică indică, atunci când scula electrică este conectată, nivelul de încărcare a acumulatorului sau starea de suprasolicitare.

LED | Nivel de încărcare
--- | ---
Aprindere continuă de 3 ori în verde | ≈ 75–100%
Aprindere continuă de 2 ori în verde | ≈ 40–75%
Aprindere continuă o dată în verde | ≈ 15–40%
Aprindere intermitentă lentă o dată în verde | ≈ 0–15%

Dacă indicatorul nivelului de încărcare a acumulatorului de la scula electrică se aprinde intermitent în roşu, înseamnă că scula electrică este suprasolicitată.