# Navodila za delo

- V primeru blokade žaginega lista električno orodje takoj izklopite.

- Pri obdelavi majhnih ali tankih obdelo‌van‌cev vedno uporabljajte stabilno podlogo.

- Električnega orodja nikoli ne nosite obešenega okoli zapestja! Zanka za obešanje je predvideno zgolj za shranjevanje (glejte sliko B).

- Pri žaganju pazite, da režete v smeri od spredaj nazaj (glejte sliko C) ali v smeri od zgoraj navzdol (glejte sliko D)!

Za višjo hitrost žaganja žagajte tako, da žago rahlo nagibate gor in dol (v smeri reza).

Če se žagin list zatakne, električno orodje takoj izklopite. Z ustreznim orodjem nekoliko razprite zarezo in izvlecite električno orodje.

Razporni klin (10) preprečuje žaganje v nasprotni smeri delovanja verižne žage (glejte sliko E).

Po zaključku dela namestite zaščito za transport (12) na žagin list (1), da ga zaščitite.