# Akumulatora uzlādes pakāpes indikators uz elektroinstrumenta

Akumulatora uzlādes pakāpes indikators uz elektroinstrumenta signalizē ieslēgta elektroinstrumenta gadījumā par akumulatora uzlādes stāvokli vai pārslodzi.

LED | Uzlādes pakāpe
--- | ---
Deg pastāvīgi 3 × zaļā krāsā | ≈ 75–100 %
Deg pastāvīgi 2 × zaļā krāsā | ≈ 40–75 %
Deg pastāvīgi 1 × zaļā krāsā | ≈ 15–40 %
Lēnām mirgo 1 zaļa lampiņa | ≈ 0–15 %

Ja uz elektroinstrumenta esošais akumulatora uzlādes pakāpes indikators mirgo sarkanā krāsā, elektroinstruments ir pārslogots.