# Caractéristiques ‌techniques

Scie multifonctions | AdvancedCut 18
--- | ---
Référence |  | ‎3 603 CD5 1..‎‎‎‎
Tension nominale | V= | 18
Régime à vide n₀A) | tr/min | 0–7 000
Profondeur de coupe maxi | mm | 65
Poids selon EPTA-Procedure 01:2014A) | kg | 1,1 (1,5 Ah)–1,4 (6,0 Ah)
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 … +35
Températures ambiantes admissibles pendant l’utilisationB) et pour le stockage | °C | –20 … +50
Accus recommandés |  | PBA 18V…W-.
Chargeurs recommandésC) |  | AL 18…

A)

  Dépend de l’accu utilisé

B)

  Performances réduites à des températures < 0 °C

C)

  Les chargeurs suivants ne sont pas compatibles avec l’accu PBA : AL 1814 CV, AL 1820 CV, AL 1860 CV